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	ROYAUME DE Belgique

PROVINCE DE HAINAUT

COMMUNE DE

GERPINNES
Juillet 2024 – Service sécurité/prévention

	Mesures de prévention en matière de sécurité

Conseils pratiques
Fiche n°5



Le risque zéro n’existe pas.  L’organisation d’un événement nécessite une attention particulière en matière de sécurité.  Afin d’informer au mieux tout organisateur d’événement, la commune de Gerpinnes a souhaité mettre à la disposition du public quelques conseils pratiques.  Les fiches qui suivent donnent un aperçu non-exhaustif des mesures de prévention à prendre en considération pour que votre événement soit une réussite.

	Fiche n°5 - INSTALLATION DE CHAPITEAUX (plus de 50 m²)
	Vérifié ?

	1. L’occupation du chapiteau sera interdite dès que le vent atteint une vitesse de 70km/h et le chapiteau doit être physiquement fermé pour éviter la prise au vent.
	

	2. Vérifier si la toile du chapiteau est bien de classe « M2 » ou « Euroclasse C ».
	

	3. S’assurer que les éléments de décoration sont bien de classe :

· « M2 » ou « Euroclasse C» pour les éléments verticaux et les vélums.

· « M3 » ou « Euroclasse B» pour les éléments de recouvrement de sol.
	

	4. Noter que les planchers en bois sont autorisés.
	

	5. Rendre le chapiteau accessible aux services de secours sur deux faces, dont la face principale.
	


	6. Veiller à l'ancrage au sol (attention : interdit à de nombreux endroits) ou lestage, celui-ci doit pouvoir maintenir le chapiteau au sol par des vents de 100 km/h.  Ne jamais monter de chapiteau si des vents d'une vitesse supérieure à 70 km/h sont annoncés. Ne pas occuper ou évacuer le chapiteau dès que les vents atteignent une vitesse de 70 km/h.
	

	7. Lestage :
· Sols meubles : Par pied, minimum 2piquets en acier d’un diamètre de 20 mm – longueur minimum 75 cm
· Sols durs : minimum un bloc de béton de 400 kg déposé au niveau de chaque pied. Il est obligatoire de relier le bloc en béton à la structure avec une sangle d’arrimage.
	

	8. Veiller à ce que, pour les occupations non exclusivement diurnes, le chapiteau soit équipé d’un éclairage de sécurité, d’une autonomie garantie d’une heure minimum au-dessus des sorties et assurant une luminosité. De plus, un éclairage de sécurité complémentaire  (ou éclairage anti-panique) doit pouvoir assurer une luminosité au sol de 5 lux sur toute la superficie du chapiteau.
	

	9. Mettre en évidence les moyens de lutte contre l’incendie et signaler les sorties par des pictogrammes de dimensions adéquates (adaptées à l’événement) et conformes à l’A.R. du 17/06/1997.
	

	10. Equiper le chapiteau d’un extincteur d’une unité d’extinction par tranche de 150 m² avec un minimum de 2 appareils.  Ils doivent être en ordre de contrôle (effectué moins d’1 an avant la date de l’événement), signalés, accessibles, visibles et appropriés au risque.
	

	11. Les extincteurs seront placés à des endroits stratégiques, c-à-d. non accessible au public pour éviter un risque d’accident, de dégradation ou d’utilisation inadéquate. Ils seront placés à l’extrémité des bars, aux caisses, régies et autres scènes de façon à être utilisés par des personnes averties, informées et formées à l’utilisation de ceux-ci.
	

	12. Procéder à la réception de l'installation électrique par un organisme agréé (SECT).
	

	13. Remettre au représentant de la zone de secours Hainaut Est lors du contrôle du chapiteau: une attestation de conformité des installations électriques, une attestation de montage selon les règles de l’art et les prescriptions du fabricant ou à défaut, un contrôle de stabilité pourra être demandé à un organisme agréé.
	

	14. Eloigner les installations périphériques et les véhicules de 4 mètres au minimum du chapiteau.
	

	15. Ne pas cuisiner à flamme nue ou à bain d’huile à l’intérieur car aucune flamme nue n’est autorisée, ce compris les bougies.
	


	16. Afficher l'interdiction de fumer dans les espaces recevant du public.
	


	17. Respecter les normes d’occupation maximales suivantes:

· Public assis: 1 personne/m² de surface accessible au public (surface totale moins le podium, bar, réserve, ...).
· Public debout: 2 personnes/m² de surface accessible au public (surface totale moins le podium, bar, réserve ...).
	

	18. Prévoir un nombre de sorties conforme aux dispositions sécuritaires:

· De 1 à 250 personnes : 2 sorties à l’opposé l’une de l’autre, de 251 à 500 personnes : 4 sorties. Une sortie supplémentaire par tranche de 250 personnes supplémentaires.

· Largeur totale des sorties: 1 cm par personne et largeur minimale libre de passage de 120 cm par sortie.
· En cas de traverses au sol et passage de câbles, une protection devra être mise en place pour éviter tout risque de chute. 
· La toile doit pouvoir s’ouvrir sous l’effet d’une simple poussée sur toute sa hauteur et largeur.
	

	19. Se conformer aux conditions d’implantation du chapiteau décrites ci-dessous:

· Nécessité de laisser un passage libre (auvents ouverts) de 4 m (en hauteur et en largeur) et des rayons de braquage suffisants afin de garantir, le cas échéant, le passage des services de secours.

· Les établissements et toutes les habitations compris dans le périmètre événementiel doivent toujours être accessibles aux services de secours.

· Les bouches et bornes d'incendie, dans le périmètre événementiel, doivent être accessibles. 
· Aucun stationnement n’est autorisé devant les sorties, usuelles ou de secours.
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