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	ROYAUME DE Belgique

PROVINCE DE HAINAUT

COMMUNE DE

GERPINNES
Juillet 2024 – Service Sécurité/Prévention

	Mesures de prévention en matière de sécurité

Conseils pratiques
Fiche n°4



Le risque zéro n’existe pas.  L’organisation d’un événement nécessite une attention particulière en matière de sécurité.  Afin d’informer au mieux tout organisateur d’événement, la commune de Gerpinnes a souhaité mettre à la disposition du public quelques conseils pratiques.  Les fiches qui suivent donnent un aperçu non-exhaustif des mesures de prévention à prendre en considération pour que votre événement soit une réussite.

	Fiche n°4 - INSTALLATION DE CHÂTEAU(X) GONFLABLE(S) A L’EXTERIEUR
	Vérifié ?

	1. Exiger du loueur ou du vendeur la preuve de conformité du matériel à la norme EN 14960.
	

	2. Exiger du loueur les prescriptions relatives à l’utilisation et au montage (lestage, ancrage, implantation, tranche d’âge, mesures de surveillance,...).
	

	3. Ne pas installer le château gonflable si la vitesse du vent est supérieure à 38 km/h ou le démonter en urgence s’il l’est déjà.
	

	4. Installer la soufflerie, le câblage et les commandes hors de portée du public (barrières).
	

	5. Veiller à implanter le château gonflable en dehors de tout risque (ex. ligne électrique aérienne, obstacle saillant tel une clôture, risque lié à la circulation automobile ou autre, …). 
	

	6. Ancrage du château gonflable :

· Les points d’ancrage doivent supporter une force d’au moins 1600 N, être répartis sur le périmètre et doivent être équipés d’extrémités en métal.

· Les boucles doivent être fermées et soudées.

· Les intermédiaires en tissus ne peuvent être abîmés ou troués.

· Les cordages de tension doivent avoir un diamètre compris entre 18 et 45 mm. 

· Les piquets de fixation au sol doivent mesurer au minimum 380 mm et avoir un diamètre de 16 mm au minimum dont les parties supérieures sont arrondies. 


	

	7. Placer le château gonflable sur un terrain dont la pente est inférieure à 5 % et qui est dépourvu de débris ou objets pointus. 
	

	8. Choisir un endroit où les enfants ne peuvent pas se servir du château gonflable pour grimper sur d’autres éléments (arbres, murs, …).
	

	9. S’assurer d’une zone de sécurité autour du château gonflable afin de pouvoir contrôler le public.
	

	10. Ne pas utiliser sans supervision ni le dégonfler en l’absence de surveillant.
	

	11. Effectuer un contrôle de routine avant chaque utilisation :

· adaptation du site, 

· mise en place des ancrages, 

· état du matériel : tissu, coutures, soufflerie, câbles et fiches électriques…

· pression d’air suffisante, 

· raccordement correct de l’installation électrique, 

· raccordement correct de la soufflerie et de la buse de connexion,
· soufflerie placée correctement et bien protégée).
	

	12. Se rendre compte que l’organisateur qui installe temporairement des équipements d’aire de jeux devient exploitant d’une aire de jeux. Il doit s’assurer que les enfants puissent y jouer en toute sécurité.
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