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Mesures de prévention en matière de sécurité

Conseils pratiques
Fiche n°14




Le risque zéro n’existe pas. L’organisation d’un événement nécessite une attention particulière en matière de sécurité. Afin d’informer au mieux tout organisateur d’événement, la commune de Gerpinnes a souhaité mettre à la disposition du public quelques conseils pratiques.  La fiche qui suit donnent un aperçu non-exhaustif des mesures de prévention à prendre en considération pour que votre événement soit une réussite.

	Fiche n°11 – CHAUFFAGES TEMPORAIRES – PARASOLS CHAUFFANTS AU GAZ
	Vérifié ?

	1. Tous les appareils de chauffage mobiles sont interdits à l’intérieur des chapiteaux et chalets sauf s’ils sont électriques
	

	1. Les canons à chaleur thermiques ne sont pas autorisés à l’intérieur des chapiteaux pendant l’occupation par le public.
	

	1. Les parasols chauffants d’une hauteur de moins 1,65 m au niveau de la base de l’élément chauffant sont interdits (risque de brûlure)
	

	1. Les appareils chauffants de table sont interdits (chauffage à l’éthanol, …)
	

	1. Le parasol chauffant doit avoir un marquage CE conformément à la réglementation européenne en vigueur  
	

	1. Un étiquetage permettant de vérifier la conformité de l’appareil et de lire les mesures de sécurité doit être apparent au niveau de l’équipement.
	

	1. L’utilisation ne peut se faire dans un volume fermé à cause de la production possible de monoxyde de carbone
	

	1. Le flexible de gaz, les raccordements et le joint du détendeur doivent être vérifié périodiquement et avant chaque utilisation.
	

	1. La stabilité doit être garantie car en cas de chute et s’il n’y a pas de système de coupure automatique, il y a risque d’incendie. La stabilité peut être renforcée par l’ajout de sacs de sable additionnels par exemple.
	

	1. Les parasols chauffants ne peuvent être déplacés durant leur fonctionnement.
	

	1. Le robinet de gaz de la bouteille doit être fermé lorsque l’appareil n’est pas en fonctionnement.
	

	1. Le stockage des bonbonnes de gaz est interdit dans les bâtiments. Il doit se faire dans des lieux ventilés et protégés du public
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