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	ROYAUME DE Belgique

PROVINCE DE HAINAUT

COMMUNE DE

GERPINNES
Décembre 2024 – Service Prévenion/Sécurité

	Mesures de prévention en matière de sécurité

Conseils pratiques
Fiche n°12



Le risque zéro n’existe pas.  L’organisation d’un événement nécessite une attention particulière en matière de sécurité.  Afin d’informer au mieux tout organisateur d’événement, la commune de Gerpinnes a souhaité mettre à la disposition du public quelques conseils pratiques.  Les fiches qui suivent donnent un aperçu non-exhaustif des mesures de prévention à prendre en considération pour que votre événement soit une réussite.

	Fiche n°12 – FOOD-TRUCK / METIERS DE BOUCHE

Installations gaz et équipements électriques
	Vérifié ?

	1. Les commerces ambulants disposent d’un rapport de contrôle par un organisme agréé, datant au maximum d’un an, des installations électriques et doivent pouvoir présenter toutes les attestations lors d’un contrôle.
	

	2. 
	

	3. Les commerces ambulants doivent disposer de moyens de lutte contre l’incendie adaptés et en ordre de contrôle par une firme spécialisée. Au minimum un extincteur de 6 litres de mousse ou 6 kg de poudre doit être présent. Ainsi qu’en cas d’élément de cuisson, une couverture anti-feu d’au minimum 1 m².
	

	4. L’emplacement choisi pour le véhicule est éloigné de toute sortie de secours.
	

	5. En cas de cuisson au gaz : L’emplacement choisi ne se situe pas en contre-bas ni dans une cuvette ou cour basse, ni à proximité d’un regard d’égout.
	

	6. Aucune bouteille de gaz ne peut être stockée à l’intérieur du Food-truck
	

	7. Si présence de matériels électriques :
· Tous les appareils utilisés doivent être conformes à la réglementation des produits ;

· Les rallonges électriques doivent être fixées avec des matériaux synthétiques (colsons, …)

· Les rallonges électriques doivent être sécurisées contre le risque de chute de personnes (pont à câbles, passage enterré, fixation à l’aide de bande adhésive, …)
	


	Installations au gaz temporaires
	Vérifié ?

	8. L’utilisation du gaz butane est interdit.
	

	9. Les bouteilles de gaz vides doivent être séparées des bouteilles pleines, à une distance d’au moins 5 m et munies d’un chapeau de sécurité.
	

	10. Les bouteilles doivent toujours être utilisée en position verticale.
	

	11. Les bouteilles d’une contenance supérieure à 30kg doivent être attachées en position verticale pour éviter tout renversement accidentel.
	

	12. L’exploitant doit contrôler l’étanchéité parfaite de son installation (à l’aide d’eau moussante par exemple) avant chaque mise en service et chaque remplacement.
	

	13. Chaque métier de bouche avec utilisation de gaz pour la cuisson doit disposer de son extincteur d’1 unité d’extinction minimum, en ordre de contrôle annuel et de sa couverture anti-feu à usage unique conforme à la norme EN 1869. La localisation de ceux-ci doit être connue de l’exploitant.
	

	14. La présence de récipients au LPG est interdite à l’intérieur des espaces couverts accessibles au public (bâtiments, chapiteaux…).
	

	15. Les ravitaillements en bouteille de gaz des différents dispositifs devront être organisés de manière à ne pas avoir de stock sauvage de bouteilles (qu’elles soient pleines ou présumées vides).
	

	16. Les récipients mobiles de LPG qui ne sont pas en service et ceux présumés vides sont entreposés en plein air ou dans un local efficacement ventilé et spécialement affecté à cet usage. Si le volume total des récipients atteint ou dépasse 300 litres, le dépôt devra répondre à la réglementation applicable en matière de permis d’environnement. Aucun stockage de bouteilles ne peut se faire dans les espaces accessibles au public ou à l’intérieur de véhicules, dans les sous-sols ou lieux dont le sol est de tous les côtés inférieurs au niveau du sol environnant.
	

	17. Les tuyaux souples ont moins de 2 mètres, sont sans défaut, sont du type de gaz, sont marqués par le label CE et ont moins de 5 ans. Ils sont fixés à l’aide de collier de serrage.
	

	18. Le robinet de fermeture des bouteilles doit rester accessible.
	

	19. Les bouteilles doivent être munies de leur coiffe pour le déplacement.
	

	20. Pour rappel, les combustibles sont interdits à l’intérieur des chapiteaux.
	


	Equipements électriques
	Vérifié ?

	21. Seul le matériel offrant toutes les garanties de sécurité peut être utilisé dans une installation électrique. Le matériel conforme à la norme s’y rapportant est présumé être sûr.
	

	22. La conformité à la norme est souvent confirmée par le marquage CE.
	

	23. Rallonge sur enrouleur :
· Elles sont à dérouler pour éviter les surchauffes. Ceci n’est pas obligatoire pour les câbles dits « blindés »

· Les diamètres des conducteurs doivent être de minimum 2,5 mm²
	

	24. Aucun raccord « carrés de sucre », fiche domino, … n’est toléré ni de fixations par cavaliers métalliques, agrafes, clous, …
Uniquement des clips en matière synthétique, attaches de type colsons, sont acceptés.
	

	25. Dans les dégagements, les câbles sur le sol doivent être protégés et placés de manière à ne pas présenter de risque de chute via des ponts à câbles par exemple.
	

	26. Aucun matériau inflammable ne se trouvera en proximité des spots d’éclairage.
	

	27. Les multiprises ne pourront dépasser une puissance de 3500 W sauf si cela est prévu dans la notice technique du fabricant.
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