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Le risque zéro n’existe pas.  L’organisation d’un événement nécessite une attention particulière en matière de sécurité.  Afin d’informer au mieux tout organisateur d’événement, la commune de Gerpinnes a souhaité mettre à la disposition du public quelques conseils pratiques.  Les fiches qui suivent donnent un aperçu non-exhaustif des mesures de prévention à prendre en considération pour que votre événement soit une réussite.

	Fiche n°6 - MANIFESTATIONS ITINERANTES (CORTEGES, MARCHES)
	Vérifié?

	De façon générale
	

	1. Au minimum 3 accompagnateurs seront présents dans et autour du cortège
	

	2. Les accompagnateurs veilleront à sécuriser la colonne cortège côté route si nécessaire (bande de circulation inverse sans berne centrale par exemple)
	

	3. Les organisateurs équiperont les accompagnateurs de gilets fluo afin de reconnaitre dans la circulation ainsi que des bâtons lumineux et panneaux C3 manuels réfléchissants
	

	4. Des véhicules équipés de gyrophares oranges seront mis en protection du groupe idéalement à l’arrière et à l’avant de celui-ci.
	

	5. Ne pas utiliser des pétards, fumigènes, fusées et autres artifices à proximité immédiate du public.
	

	6. Ne porter aucune arme ou bâton et ne lancer aucune matière qui puisse mettre en péril la sécurité des spectateurs ou les incommoder (seuls les gilles sont autorisés à lancer des oranges dans le cadre d’un défilé carnavalesque de jour).
	

	7. N’autoriser les tirs en salve (lors de marches folkloriques) que sous l’autorité du responsable de la marche ou du service de police.  Tout tir individuel et isolé est interdit.  Les conditions de stockage de poudre doivent répondre aux normes du service Incendie.
	

	8. L’organisateur s’assurera que les panneaux et barrières « fête locale » sont disposés aux endroits stratégiques tels qu’indiqués sur les plans de situation et validés par l’administration communale.
	

	Pour les chars tractés et buvettes mobiles (remorques tractées)
	

	1. L’interdiction de fumer sur le(s) char(s)sera strictement respectée. 
	

	2. Eviter que des individus ne passent en-dessous de la remorque tractée.
	

	3. Maintenir un espace suffisant entre le public et la remorque tractée pendant les déplacements aux endroits sans barrière.
	

	4. Respecter une distance de sécurité de 12 mètres entre les groupes participant au défilé et les chars.
	

	5. S’assurer que l’éventuel groupe électrogène présent sur le char dispose bien d’un marquage CE.  Placer, raccorder et utiliser celui-ci suivant les prescriptions du fabricant.  Le rendre stable et le fixer. 
	

	6. Demander à tous les participants de descendre de la remorque tractée lorsque des opérations de remplissage d’un groupe électrogène doivent être effectuées :
· Faire le remplissage à l’écart du public.
· Faire le plein avant le démarrage du cortège pour minimiser le risque.
	

	7. Mettre tout en œuvre pour que le groupe ne soit jamais en contact avec des matières inflammables.
	

	8. Disposer sur le véhicule tracté, de manière visible et facilement accessible, les dispositifs de sécurité suivants :

· un extincteur d’une unité d’extinction conforme, en ordre de fonctionnement et d’entretien.
· une couverture anti-feu à usage unique.
	

	9. Ne pas entraver par un quelconque élément de décor l’évacuation des gaz d’échappement à l’air libre du véhicule tracteur.
	

	10. L’accès au timon doit être interdit par un système de rubalise et/ou par la surveillance des stewards.
	

	11. S’assurer que les systèmes d’attache de la remorque au véhicule tracteur soient conformes aux réglementations en vigueur. Chaque système sera complété d’une chaîne ou d’un câble de sécurité adapté à la charge tractée. 
	

	12. Choisir un chauffeur qui s’abstiendra de consommer des boissons alcoolisées pendant toute la durée de la manifestation.
	

	13. Préconiser l’utilisation exclusive de gobelets en carton ou de gobelets individuels réutilisables tant sur les chars que lors des distributions de boissons par les chars au grand public.
	

	14. Faire le plein des réservoirs avant le démarrage du cortège. La réserve de carburant limitée à 20 litres devra être entreposée à l’opposé du groupe électrogène.
	

	15. Pour le décor du char, il y a lieu d’utiliser des matériaux difficilement inflammables afin d’éviter tout risque d’incendie. 
	

	16. Mettre en place un système de garde-fou sur la périphérie du char afin d’éviter les chutes des participants sur la voie publique. La hauteur de celui-ci est de 1,20 m et le montage doit être solidement fixé et/ou amarré.
	

	17. Prévoir que les enfants présents sur le char ne puissent pas passer en-dessous du garde-fou par la mise en place de voliges, lisses ou autres protections.
	

	18. Installer une rampe d’accès ou un escalier équipé(e) d’une main courante de chaque côté du char et n’autoriser l’accès au char qu’à l’arrêt.
	

	Pour les marches aux flambeaux
	

	1. Les accompagnants seront équipés de sacs à dos contenant des couvertures anti-feu (2m² de superficie minimum), des bouteilles d’eau et du gel pour soigner les brulures éventuelles en attendant les secours.
	

	2. Veiller à ce que Les flambeaux seront de composition robuste et conçus pour ne pas risquer la fuite de gouttelettes enflammées.
	

	3. Une distance de sécurité de 1,40 m minimum sera respectée entre les porteurs de flambeaux 
	

	4. Maintenir les flambeaux à distance raisonnable de toute structure inflammable. 
	

	5. Ne pas confier les flambeaux à des enfants trop jeunes pour maîtriser les risques liés à l’utilisation de tels dispositifs. Les flambeaux ne seront pas utilisés sans la surveillance d’adultes.
	

	6. Une attention particulière sera donnée à la protection des cheveux des enfants. Ceux-ci seront rentrés dans les capuches.
	

	7. Des poubelles incombustibles avec couvercles fermés, idéalement remplis d’eau ou de sable doivent être présentes et accessibles à la fin de la marche.
	

	8. Une personne responsable se chargera de la surveillance de l’extinction définitive des flambeaux et de leur évacuation.
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