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	Mesures de prévention en matière de sécurité

Conseils pratiques
Fiche n°6



Le risque zéro n’existe pas.  L’organisation d’un événement nécessite une attention particulière en matière de sécurité.  Afin d’informer au mieux tout organisateur d’événement, la commune de Gerpinnes a souhaité mettre à la disposition du public quelques conseils pratiques.  Les fiches qui suivent donnent un aperçu non-exhaustif des mesures de prévention à prendre en considération pour que votre événement soit une réussite.

	Fiche n°6 - MANIFESTATIONS ITINERANTES (CORTEGES, MARCHES)
	Vérifié?

	Pour le cortège
	

	1. Prévoir un nombre suffisant de stewards « sécurité » identifiables (non costumés et équipés de gilets fluo) qui auront pour mission d’encadrer le cortège. 
	

	2. Ne pas utiliser des pétards, fumigènes, fusées et autres artifices à proximité immédiate du public.
	

	3. Ne porter aucune arme ou bâton et ne lancer aucune matière qui puisse mettre en péril la sécurité des spectateurs ou les incommoder (seuls les gilles sont autorisés à lancer des oranges dans le cadre d’un défilé carnavalesque de jour).
	

	4. N’autoriser les tirs en salve (lors de marches folkloriques) que sous l’autorité du responsable de la marche ou du service de police.  Tout tir individuel et isolé est interdit.  Les conditions de stockage de poudre doivent répondre aux normes du service Incendie.
	

	Pour les chars tractés et buvettes mobiles (remorques tractées)
	

	1. Eviter que des individus ne passent en-dessous de la remorque tractée.
	

	2. Maintenir un espace suffisant entre le public et la remorque tractée pendant les déplacements aux endroits sans barrière.
	

	3. Respecter une distance de sécurité de 12 mètres entre les groupes participant au défilé et les chars.
	

	4. S’assurer que l’éventuel groupe électrogène présent sur le char dispose bien d’un marquage CE.  Placer, raccorder et utiliser celui-ci suivant les prescriptions du fabricant.  Le rendre stable et le fixer. 
	

	5. Demander à tous les participants de descendre de la remorque tractée lorsque des opérations de remplissage d’un groupe électrogène doivent être effectuées :
· Faire le remplissage à l’écart du public.
· Faire le plein avant le démarrage du cortège pour minimiser le risque.
	

	6. Mettre tout en œuvre pour que le groupe ne soit jamais en contact avec des matières inflammables.
	

	7. Disposer sur le véhicule tracté, de manière visible et facilement accessible, les dispositifs de sécurité suivants :

· un extincteur d’une unité d’extinction conforme, en ordre de fonctionnement et d’entretien.
· une couverture anti-feu à usage unique.
	

	8. Ne pas entraver par un quelconque élément de décor l’évacuation des gaz d’échappement à l’air libre du véhicule tracteur.
	

	9. S’assurer que les systèmes d’attache de la remorque au véhicule tracteur soient conformes aux réglementations en vigueur. Chaque système sera complété d’une chaîne ou d’un câble de sécurité adapté à la charge tractée. 
	

	Fiche n°6 - SUITE
	Vérifié?

	10. Choisir un chauffeur qui s’abstiendra de consommer des boissons alcoolisées pendant toute la durée de la manifestation.
	

	11. Préconiser l’utilisation exclusive de gobelets en carton ou de gobelets individuels réutilisables tant sur les chars que lors des distributions de boissons par les chars au grand public.
	

	12. Faire le plein des réservoirs avant le démarrage du cortège. La réserve de carburant limitée à 20 litres devra être entreposée à l’opposé du groupe électrogène.
	

	13. Pour le décor du char, il y a lieu d’utiliser des matériaux difficilement inflammables afin d’éviter tout risque d’incendie. 
	

	14. Mettre en place un système de garde-fou sur la périphérie du char afin d’éviter les chutes des participants sur la voie publique. La hauteur de celui-ci est de 1,20 m et le montage doit être solidement fixé et/ou amarré.
	

	15. Prévoir que les enfants présents sur le char ne puissent pas passer en-dessous du garde-fou par la mise en place de voliges, lisses ou autres protections.
	

	16. Installer une rampe d’accès ou un escalier équipé(e) d’une main courante de chaque côté du char et n’autoriser l’accès au char qu’à l’arrêt.
	

	Pour les marches aux flambeaux
	

	1. Veiller à ce que Les flambeaux seront de composition robuste et conçus pour ne pas risquer la fuite de gouttelettes enflammées.
	

	2. Maintenir les flambeaux à distance raisonnable de toute structure inflammable. 
	

	3. Ne pas confier les flambeaux à des enfants trop jeunes pour maîtriser les risques liés à l’utilisation de tels dispositifs. Les flambeaux ne seront pas utilisés sans la surveillance d’adultes.
	

	4. Désigner un responsable qui disposera en tout temps d’une couverture anti-feu taille « adulte » lui permettant d’intervenir en cas de problème.
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