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Le risque zéro n’existe pas.  L’organisation d’un événement nécessite une attention particulière en matière de sécurité.  Afin d’informer au mieux tout organisateur d’événement, la commune de Gerpinnes a souhaité mettre à la disposition du public quelques conseils pratiques.  Les fiches qui suivent donnent un aperçu non-exhaustif des mesures de prévention à prendre en considération pour que votre événement soit une réussite.

	Fiche n°3 - USAGE D’UNE TONNELLE (de moins de 50 m²)
	Vérifié ?

	1. Être rigoureux et prudent(s) car la toile d’une tonnelle est rarement ininflammable.
	

	2. Les tentes et les tonnelles doivent être lestées au sol.
	

	3. Le lestage doit être de 10 kg/m² minimum
	

	4. Les Haubanages éventuels à l’aide de tendeurs et piquets débordants des tentes ou tonnelles, doivent être en tout temps visibles et sécurisés par des dispositifs de type rubalises, cônes ou barrières, …
	

	5. Les piquets d’ancrage dans des sols meubles doivent présenter les caractéristiques suivantes au minimum : 

· Longueur minimum de 18 cm

· Inclinaison du piquet d’un angle minimum de 45°

· L’inclinaison du cordage reliant la panne de la structure au piquet d’ancrage doit former un angle de 45°

· Le piquet d’ancrage 

· Doit avoir un rebord qui empêche le glissement des cordes

· Ne peut dépasser du sol d’une hauteur supérieure à celle recommandée par le fabricant
	

	6. Les appareils de cuisson à huile, graisse, charbon de bois sont interdits sous les tonnelles
	

	7. Démonter obligatoirement la tonnelle et l’évacuer si des vents importants (plus de 50 Km/h) étaient annoncés (se référer à l’avis de l’IRM – www.meteo.be).
	

	8. Placer un extincteur dans la tonnelle en fonction des risques amenés par l’occupation de celle-ci.  Cet extincteur doit avoir été contrôlé il y a moins d’un an.
	

	9. Se référer à la fiche « chapiteaux » dans le cas où la superficie de plusieurs tonnelles qui seraient accolées les unes aux autres dépasserait les 50 m².
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