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Mesures de prévention en matière de sécurité

Conseils pratiques
Fiche n°13




Le risque zéro n’existe pas. L’organisation d’un événement nécessite une attention particulière en matière de sécurité. Afin d’informer au mieux tout organisateur d’événement, la commune de Gerpinnes a souhaité mettre à la disposition du public quelques conseils pratiques.  La fiche qui suit donnent un aperçu non-exhaustif des mesures de prévention à prendre en considération pour que votre événement soit une réussite.

	Fiche n°11 – GROUPES ELECTROGENES
	Vérifié ?

	1. Il convient d’installer ces appareils à l’extérieur de tout bâtiment y compris les garages.
	

	1. Les groupes électrogènes doivent être raccordés à la terre à moins de bénéficier d’une double isolation.
	

	1. Le piquet de terre accompagnant l’appareil doit être enterré sur 80% de sa longueur idéalement à la verticale.
	

	1. Le câble reliant le piquet de terre au groupe doit être exempt de tout défaut.
	

	1. Le contact entre la fixation du câble de terre et le piquet doit être franc (pas de jeu, pas d’effilochement de câbles).
	

	1. Les réserves de carburant seront protégées du public
	

	1. Le groupe ne doit jamais être en contact avec des matières inflammables (tissus de décoration, vêtements, réserve de carburant, etc.)
	

	1. Des moyens d’extinction appropriés (au minimum 1 unité d’extinction) doivent être présents, visibles, accessibles et installés à l’opposé du groupe élecrogène.
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